|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  |   *Проект*  УТВЕРЖДЕНЫ  Решением Совета депутатов  Куйбышевского муниципального  района  Новосибирской области  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.  **ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН**  **ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**  **КУЙБЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**  **Положение о территориальном планировании**  **Том I**  Новосибирск, 2023 |

СОДЕРЖАНИЕ

[1. Общие положения 3](#_Toc150237887)

[2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 7](#_Toc150237888)

[2.1. Объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 7](#_Toc150237889)

[2.2. Объекты в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов 10](#_Toc150237890)

[2.3. Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения 11](#_Toc150237891)

[3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения поселения, за исключением линейных объектов 12](#_Toc150237892)

# **Общие положения**

Проект генерального плана муниципального образования Октябрьского сельсовета Куйбышевского муниципального района Новосибирской области (далее по тексту также – проект генерального плана Октябрьского сельсовета, проект генерального плана, генеральный план, проект) разработан согласно муниципальному контракту № 2023.1007597 в соответствии с перечнем и объёмом работ, определённых Техническим заданием.

Официальное наименование поселения – Октябрьский сельсовет Куйбышевского муниципального района Новосибирской области (далее – Октябрьский сельсовет, сельсовет).

Статус и границы территории муниципального образования установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Настоящее положение о территориальном планировании подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также ст. 21 Закона Новосибирской области от 27.04.2010 г. № 481 «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Новосибирской области» в качестве текстовой части материалов проекта генерального плана Октябрьского сельсовета Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, содержащей:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения поселения, за исключением линейных объектов.

В генеральном плане поселения подлежат отображению объекты местного значения, относящиеся к следующим областям:

1. электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
2. автомобильные дороги местного значения;
3. физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
4. иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Целями подготовки генерального плана являются:

* сбор и систематизация исходных данных о территории;
* разработка генерального плана муниципального образования в соответствии с требованиями градостроительного законодательства, в том числе в соответствии с требованиями действующего приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. № 793»;
* актуализация местоположения существующего и планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (ст. 23 Градостроительного кодекса РФ);
* создание условий для устойчивого развития территорий муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
* обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
* создание условий для планировки территории муниципального образования;
* подготовка электронной версии ГП на основе современных информационных технологий и программного обеспечения с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и обеспечения взаимодействия с Федеральной геоинформационной системой территориального планирования Российской Федерации.

Задачами разработки проекта генерального плана являются:

* определение основных направлений градостроительного развития территории муниципального образования с учетом особенностей социально-экономического развития и природных условий;
* анализ и комплексная оценка территорий муниципального образования, определение потенциальных возможностей развития, проведение функционального зонирования с учётом фактического использования;
* прогноз перспективной численности населения муниципального образования в целом и населенных пунктах в частности;
* подготовка предложений по оптимизации системы расселения в границах муниципального образования;
* установка и актуализация границ населенных пунктов;
* выполнение графического описания местоположения границ населенных пунктов, определение перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
* определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, изменение функционального зонирования территории, с целью приведения в соответствие границам земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН, учета произошедших территориальных изменений и специфики территории;
* уточнение перечня планируемых объектов капитального строительства местного значения для размещения на территории поселения, с отображением их местоположения и основных характеристик;
* уточнение местоположения планируемых к размещению объектов федерального, регионального значения (в том числе линейных), местного значения муниципального района;
* разработка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры в границах муниципального образования;
* разработка предложений по повышению эффективности использования природно-экологического потенциала территорий муниципальных образований;
* учёт зон охраны памятников истории и культуры муниципального образования для создания условий по охране памятников;
* предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
* обеспечение наиболее благоприятных условий жизнедеятельности человека, доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения (включая инвалидов и других маломобильных групп населения);
* предусмотреть перевод земель особо охраняемых территорий и объектов с кадастровыми номерами: 54:14:025505:918 и 54:14:025505:917 в «земли населенных пунктов» с установление функциональной зоны;

Проект генерального плана Октябрьского сельсовета выполнен на основании стратегий и программ социально-экономического развития Куйбышевского муниципального района, Новосибирской области, на основе решений органов государственной власти и иных главных распорядителей средств бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения поселения, с учетом других программ, реализуемых за счет бюджетных средств. В решениях генерального плана учтены также стратегии и программы развития отдельных отраслей экономики, инвестиционные программы субъектов естественных монополий. Использованы сведения, имеющиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Расчет потребности в объектах местного значения поселения выполнен с учетом значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и значений максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленных в местных нормативах градостроительного проектирования Октябрьского сельсовета Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

В проекте генерального плана Октябрьского сельсовета Куйбышевского муниципального района Новосибирской области учтены ограничения использования территории, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Техническим заданием определены этапы реализации генерального плана:

* первая очередь – конец 2033 года;
* расчётный срок – конец 2043 года.

Органом, уполномоченным на утверждение проекта Генерального плана, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, является представительный орган – Куйбышевский районный Совет депутатов.

При осуществлении территориального планирования Октябрьского сельсовета также учтены интересы Новосибирской области по реализации полномочий органов государственной власти, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории сельсовета Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19 марта 2019 года N 105-п «О стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года», Схемы территориального планирования Новосибирской области, утверждённой постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 года № 186-п, а также государственных программ Новосибирской области в части развития территории муниципального образования, Схемы территориального планирования Куйбышевского муниципального района Новосибирской области.

# **Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов**

* 1. Объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| №  п/п | Наименование объекта | Статус объекта | Местоположение | Характеристика объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Этап территориального планирования | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сеть водопровода магистральная | Планируемый к размещению | с. Нагорное | Ø110-200 мм,  протяженность 20 км  Ø110-200 мм,  протяженность 400 м | Охранная зона[[1]](#footnote-1) – 20 м | Расчётный срок | - |
|  | Скважины | Планируемый к размещению | Октябрьский с/с  с. Нагорное  п. М.Кайлы | Производительность  190 м3/сут  20 м3/сут | I пояс зоны санитарной охраны[[2]](#footnote-2) – 30 м | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Водоочистная станция (ВОС) | Планируемый к размещению | Октябрьский с/с  с. Нагорное  д. Помельцево  п. Заречный  п. М.Кайлы | Производительность  550 м3/сут  50 м3/сут  90 м3/сут  20 м3/сут | I пояс зоны санитарной охраны[[3]](#footnote-3) – 30 м | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Канализационные очистные сооружения (КОС) | Планируемый к размещению | Октябрьский с/с  с. Нагорное  д. Помельцево  д. Сартаково  д. Морозовка  д. Марково  п. М. Кайлы  п. Заречный | Производительность:  350 м3/сут  30 м3/сут  10 м3/сут  10 м3/сут  10 м3/сут  12 м3/сут  60 м3/сут | Санитарно-защитная зона[[4]](#footnote-4) – 300 м | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Канализационная насосная станция | Планируемый к размещению | с. Нагорное | Производительность 340 м3/сут | Санитарно-защитная зона[[5]](#footnote-5) – 15 м | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Существующие теплосети | Планируемый к реконструкции | с. Нагорное | Протяженность 1260 м, с заменой на изолированные ППУ | Охранная зона[[6]](#footnote-6) – от 3 м | Расчётный срок | - |
|  | Газопровод высокого давления | Планируемый к размещению | с. Нагорное | Ø110, протяженность  1 км | Охранная зона[[7]](#footnote-7):  распределительный газопровод – 4 м | Первая очередь | - |
|  | ГРПШ | Планируемый к размещению | с. Нагорное | Размеры:  Длина – 2100 мм  Ширина - 800 мм  Высота – 1700 мм | Охранная зона[[8]](#footnote-8) – 15 м | Первая очередь | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Сети газораспределительные | Планируемый к размещению | с. Нагорное | Протяженность 8,5 км | Охранная зона[[9]](#footnote-9):  распределительный газопровод – 2-3 м | Первая очередь | - |
|  | Сети газораспределительные | Планируемый к размещению | п. Заречный | Протяженность 2 км | Охранная зона[[10]](#footnote-10):  распределительный газопровод – 2-3 м | Расчётный срок | - |
|  | Трансформаторная подстанция | Планируемый к размещению | территория новой застройки | 10 ед. напряжением 10/0,4 кВ | Охранная зона[[11]](#footnote-11) – 10 м | Расчётный срок | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Действующая АТС | Планируемый к реконструкции | с. Нагорное | Мощностью  до 1000 номеров | Не устанавливается | Расчётный срок | Зона инженерной инфраструктуры |

* 1. Объекты в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

| №  п/п | Наименование объекта | Статус объекта | Местоположение | Характеристика объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Этап территориального планирования | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые плоскостные сооружения | Планируемый к размещению | Октябрьский с/с  с. Нагорное  д. Помельцево  п. Заречный | Площадь:  3,3 тыс. м2  300 м2  500 м2 | Не устанавливается | Первая очередь | Общественно-деловые зоны |
|  | Многофункциональные спортивные площадки | Планируемый к размещению | Октябрьский с/с  д. Сартаково  д. Морозовка  д. Марково  п. М. Кайлы | Площадь:  50 м2  50 м2  20 м2  120 м2 | Не устанавливается | Первая очередь | Общественно-деловые зоны |
|  | Крытый спортивный зал | Планируемый к размещению | Октябрьский с/с  с. Нагорное  д. Помельцево  п. Заречный | Площадь:  440 м2  150 м2  100 м2 | Не устанавливается | Первая очередь | Общественно-деловые зоны |
|  | Учреждения культурно-досугового назначения | Планируемый к размещению | с. Нагорное | 150 мест | Не устанавливается | Расчетный срок | Общественно-деловые зоны |
|  | Открытие детского отделения (филиала) библиотеки | Планируемый к размещению | с. Нагорное | Не менее 3 тыс. экз. хранения | Не устанавливается | Расчетный срок | Общественно-деловые зоны |
|  | Организация групп дошкольного образования | Планируемый к размещению | д. Помельцево  п. Заречный | 10 мест  10 мест | Не устанавливается | Расчетный срок | Общественно-деловые зоны |

* 1. Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

| №  п/п | Наименование объекта | Статус объекта | Местоположение | Характеристика объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Этап территориального планирования | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство терминала по хранению и отгрузке смеси пропана-бутана технического (СПБТ) | Планируемый к размещению | Октябрьский с/с, в районе г. Куйбышева | Мощность  600 000 т/год | Санитарно-защитная зона[[12]](#footnote-12) – 1000 м | Первая очередь | Производственная зона |
|  | Строительство нефтеперерабатывающего завода | Планируемый к размещению | Октябрьский с/с  в 7,5 км от с. Нагорное, ЗУ № 54:14:025511:1630 | Площадь  37,0 га | Санитарно-защитная зона[[13]](#footnote-13) – 1000 м | Первая очередь | Производственная зона |
|  | Ангар для хранения зерна | Планируемый к размещению | Октябрьский с/с ООО «Альянс» | Площадь  4,0 га | Санитарно-защитная зона[[14]](#footnote-14) – 100 м | Расчетный срок | Производственная зона |
|  | Строительство животноводческого помещения | Планируемый к размещению | Октябрьский с/с ООО «Альянс» | 1200 голов  Площадь  10,0 га | Санитарно-защитная зона – 300 м | Расчетный срок | Производственная зона |
|  | Завод по производству спирта | Планируемый к размещению | Октябрьский с/с | Площадь  96,9 га | Санитарно-защитная зона[[15]](#footnote-15) – 100 м | Расчетный срок | Производственная зона |
|  | Дамба | Планируемый к реконструкции | д. Помельцево | Протяженность 1700 м | Не устанавливается | Первая очередь | - |

# **Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения поселения, за исключением линейных объектов**

| № п/п | Наименование | Параметры  функциональных зон | | Сведения о планируемых объектах | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площадь, га | % | федерального  значения | регионального  значения | местного значения муниципального района | местного значения поселения |
| 1. | **Итого сельское поселение** | **41683,32** | **100** |  |  |  |  |
| 2. | Жилые зоны | 298,03 | 0,71 | - | - | - | - |
| 3. | Общественно-деловые зоны | 5,97 | 0,01 | - | - | - | Открытые плоскостные сооружения, планируемый к размещению, площадью с. Нагорное 3,3тыс. м2; д. Помельцево 300 м2; п. Заречный 500 м2 |
| Многофункциональные спортивные площадки, планируемый к размещению, площадью д. Сартаково 50 м2; д. Морозовка 50 м2; д. Марково 20 м2; п. М. Кайлы 120 м2 |
| Крытый спортивный зал, планируемый к размещению, площадью с. Нагорное 440 м2; д. Помельцево 150 м2; п. Заречный 100 м2 |
| Организация групп дошкольного образования, планируемый к размещению, вместимостью д. Помельцево 10 мест, п. Заречный 10 мест |
| Учреждение культурно-досугового назначения, планируемый к размещению, с. Нагорное, на 150 мест |
| Открытие детского отделения (филиала) библиотеки, планируемый к размещению, не менее 3 тыс. экз. хранения |
| 4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 914,87 | 2,19 | - | - | Строительство биатлонно-лыжного комплекса открытого типа | Строительство терминала по хранению и отгрузке смеси пропана-бутана технического (СПБТ), планируемый к размещению, мощностью 600000т/год, в районе г. Куйбышева |
| Строительство нефтеперерабатывающего завода, планируемый к размещению, в 7,5 км от с. Нагорное, ЗУ № 54:14:025511:1630, площадь 37,0 га |
| 5. | Производственная зона | 31,47 | 0,08 | - | - | - | Завод по производству спирта, планируемый к размещению, площадью 96,9 га |
| 6. | Коммунально-складская зона | 4,04 | 0,01 | - | - | - | - |
| 7. | Зона инженерной инфраструктуры | 279,07 | 0,67 | - | - | - | АТС, планируемый к реконструкции, с. Нагорное мощностью до 1000 номеров |
| Трансформаторная подстанция, планируемый к размещению, 10 шт., напряжением 10/0,4 кВ |
| Скважины, планируемый к размещению, производительностью с. Нагорное 190 м3/сут; п. М. Кайлы 20 м3/сут |
| Водоочистная станция (ВОС), планируемый к размещению, производительностью с. Нагорное 550 м3/сут; д. Помельцево 50 м3/сут; п. Заречный 90 м3/сут; п. М. Кайлы 20 м3/сут |
| Канализационные очистные сооружения (КОС), планируемый к размещению, производительностью с. Нагорное 350 м3/сут; д. Помельцево 30 м3/сут; д. Сартаково 10 м3/сут; д. Морозовка 10 м3/сут; д. Марково10 м3/сут; п. М. Кайлы 12 м3/сут; п. Заречный 60 м3/сут |
| Канализационная насосная станция, планируемый к размещению, с. Нагорное, производительностью 340 м3/сут |
| 8. | Зона транспортной инфраструктуры | 431,68 | 1,04 | - | - | - | - |
| 9. | Зоны сельскохозяйственного использования | 34698,03 | 83,25 | - | - | - | - |
| 10. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 70,14 | 0,17 | - | - | - | Ангар для хранения зерна, планируемый к размещению, площадью 4,0 га |
| Животноводческое помещение, планируемый к размещению, площадью 10,0 га, на 1200 голов |
| 11. | Зоны рекреационного назначения | 9,19 | 0,02 | - | - | - | - |
| 12. | Зона озелененных территорий общего пользования  (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,  городские леса) | 1,16 | 0 | - | - | - | - |
| 13. | Зона лесов | 3190,92 | 7,66 | - | - | - | - |
| 14. | Зона кладбищ | 6,49 | 0,02 | - | - | - | - |
| 15. | Зоны специального назначения | 0,27 | 0 | - | - | - | - |
| 16. | Зона садоводческих или огороднических товариществ | 130,83 | 0,31 | - | - | - | - |
| 17. | Иные зоны (сохранение природного ландшафта) | 14,57 | 0,03 | - | - | - | - |
| 18. | Зона улично-дорожной сети | 41,64 | 0,1 | - | - | - | - |
| 19. | Зона акваторий | 1554,95 | 3,73 | - | - | - | - |

1. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-1)
2. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-2)
3. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-3)
4. Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 300 м. [↑](#footnote-ref-4)
5. Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для насосных станций планируемой производительности, СЗЗ составляет 15 м. [↑](#footnote-ref-5)
6. Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. [↑](#footnote-ref-6)
7. В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. [↑](#footnote-ref-7)
8. Согласно п. 6.2.2. СП 62.13330.2011\* «Газораспределительные системы», расстояния от отдельно стоящих газораспределительных станций по горизонтали (в свету) до зданий и сооружений должно составлять 15 м при давлении в сети свыше 0,6 Мпа. [↑](#footnote-ref-8)
9. В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны [↑](#footnote-ref-9)
10. В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны [↑](#footnote-ref-10)
11. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 10 м. [↑](#footnote-ref-11)
12. Согласно п. 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации производства по переработке природного газа, СЗЗ составляет 1000 м. [↑](#footnote-ref-12)
13. Согласно п. 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации производства по переработке природного газа, СЗЗ составляет 1000 м. [↑](#footnote-ref-13)
14. Согласно п. 7.1.14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации складов и открытых мест разгрузки зерна, СЗЗ составляет 100 м. [↑](#footnote-ref-14)
15. Согласно п. 7.1.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации производства пищевого спирта, СЗЗ составляет 100 м. [↑](#footnote-ref-15)