|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 к приказу министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

«Таблица 15

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий*\**

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Рубка погибших и поврежденных  лесных насаждений | | | Уборка аварийных деревьев | Уборка неликвидной древесины | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе | |
| сплошная | выборочная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Всего по лесничеству** | | | | | | | | |
| 1 | Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | га | 7,5 | 3,2 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
|  | м3 | 414,0 | 246,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 414,0 |
| 2 | Срок вырубки или уборки | лет | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 |
| **Хозяйство: Хвойное** | | | | | | | | |
|  | Площадь | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | выбираемый запас, всего | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | корневой | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ликвидный | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | деловой | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Хозяйство: Лиственное** | | | | | | | | |
|  | Площадь | га | 7,5 | 3,2 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
|  | выбираемый запас, всего | м3 | 414,0 | 246,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 414,0 |
|  | корневой | м3 | 414,0 | 246,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 414,0 |
|  | ликвидный | м3 | 39,0 | 25,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |
|  | деловой | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Объем изъятия древесины по результатам осуществления СОМ в 2024 г.** | | | | | | | | |
|  | Площадь | га | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
|  | выбираемый запас, всего | м3 | 246,0 | 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,0 |
|  | корневой | м3 | 246,0 | 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,0 |
|  | ликвидный | м3 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
|  | деловой | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Хозяйство: Хвойное** | | | | | | | | |
|  | Площадь | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | выбираемый запас, всего | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | корневой | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ликвидный | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | деловой | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Хозяйство: Лиственное** | | | | | | | | |
|  | Площадь | га | 3,2 | 3,2 |  |  |  | 3,2 |
|  | выбираемый запас, всего | м3 | 246,0 | 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,0 |
|  | корневой | м3 | 246,0 | 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,0 |
|  | ликвидный | м3 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
|  | деловой | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **в том числе - Береза** | | | | | | | | |
|  | выбираемый запас, всего | м3 | 246,0 | 246,0 |  |  |  | 246,0 |
|  | корневой | м3 | 246,0 | 246,0 |  |  |  | 246,0 |
|  | ликвидный | м3 | 25,0 | 25,0 |  |  |  | 25,0 |
|  | деловой | м3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| **Доступный объем изъятия древесины в 2025 г.** | | | | | | | | |
|  | Площадь | га | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
|  | выбираемый запас, всего | м3 | 168,0 | 0,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 |
|  | корневой | м3 | 168,0 | 0,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 |
|  | ликвидный | м3 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
|  | деловой | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Хозяйство: Хвойное** | | | | | | | | |
|  | Площадь | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | выбираемый запас, всего | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | корневой | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ликвидный | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | деловой | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Хозяйство: Лиственное** | | | | | | | | |
|  | Площадь | га | 4,3 |  | 4,3 |  |  | 4,3 |
|  | выбираемый запас, всего | м3 | 168,0 | 0,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 |
|  | корневой | м3 | 168,0 | 0,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 |
|  | ликвидный | м3 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
|  | деловой | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **в том числе - Береза** | | | | | | | | |
|  | выбираемый запас, всего | м3 | 138,0 |  | 138,0 |  |  | 138,0 |
|  | корневой | м3 | 138,0 |  | 138,0 |  |  | 138,0 |
|  | ликвидный | м3 | 11,0 |  | 11,0 |  |  | 11,0 |
|  | деловой | м3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| **в том числе -Осина** | | | | | | | | |
|  | выбираемый запас, всего | м3 | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |
|  | корневой | м3 | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |
|  | ликвидный | м3 | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  | деловой | м3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |

*\* В случае выявления новых участков лесных насаждений, требующих проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, при лесопатологическом обследовании по его результатам проводится корректировка лесохозяйственного регламента (пт.16 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений».* »

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_