ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Правительства Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 25.03.2011 № 111-п

**Исходные значения размера вреда, причиняемого транспортными средствами при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5%, и постоянные коэффициенты, применяемые при расчете размера вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок на одну ось для автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Нормативная (расчетная) осевая  нагрузка, тонн/ось | Рисх., руб./100 км | Постоянные коэффициенты | | | |
| a | b | c | d |
| 1 | 6 | 8500 | 7,3 | 0,27 | 7365 | 123,4 |
| 2 | 10 | 1840 | 37,7 | 2,4 | 7365 | 123,4 |
| 3 | 11,5 | 840 | 39,5 | 2,7 | 7365 | 123,4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».