
	
	Приложение 

к приказу государственной инспекции по охране объектов культурного наследия

Новосибирской области

от_______№_____


Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия регионального значения ‑ памятника архитектуры «2-этажный деревянный дом», расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Папшева, 7, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению
Особенностями (предметом охраны) объекта культурного наследия регионального значения ‑ памятника архитектуры «2-этажный деревянный дом», расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Папшева, 7, являются:
1. Объемно-пространственная композиция двухэтажного с подвалом здания нач. XX в. Г-образной формы плана, усложненной выступом одноэтажного объема входа в подвал со стороны юго-западного фасада (с учетом его подлинных габаритов), включая галереи-балконы юго-западного фасада, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу основного объема и пристроенного объема входа в подвал на нач. XX в. (Приложение к предмету охраны, рис. 1, 2).
2. Крыша нач. XX в., ее конфигурация (вальмовая), высотные отметки по коньку.
3. Фасады (Приложение к предмету охраны, рис. 3-14):

1) композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая месторасположение, форму, размер и оформление оконных проемов, карнизной и фризовой части, балконов-галерей, на нач. XX в., в том числе материал (дерево) обшивки и подшивки карнизной, фризовой частей, площадки балкона (доска, профилированные бруски, их ширина и профиль);
2) материал (дерево) опор и ограждения галерей-балконов, а также габариты, конфигурация и профиль продольного сечения опор в виде колонок на постаментах (Приложение к предмету охраны, рис. 9-11);
3) материал (дерево), габариты, конфигурация и резьба наличников окон на нач. XX в., а также ставен первого этажа (Приложение к предмету охраны, рис. 12-14);
4) материал оконных блоков (дерево);
5) рисунок переплетов окон на нач. XX в.;
6) материал стен основного объема: 

первый и второй этаж – бревна, рубленые с остатком («в обло»),

отделка цокольной части – лицевой кирпич;
7) материал отделки стен пристроенного со стороны юго-западного фасада объема, включающего лестницу  подъема на второй этаж (дерево);
8) материал отделки стен пристроенного со стороны юго-западного фасада объема входа в подвал, с учетом его восстановления на нач. XX в.
4. Цветовое решение фасадов, включая цвет кровельного материала:

стены – натуральный цвет дерева;

кровельный материал ‒ красно-коричневый или зеленый.
5. Интерьеры (Приложение к предмету охраны, рис. 15-17):

1) пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен (Приложение к предмету охраны, рис. 15, 16);
2) материал капитальных стен – бревна, рубленые с остатком («в обло») (Приложение к предмету охраны, рис. 15, 16);
3) кирпичные сводчатые перекрытия (цилиндрические и крестовый) (Приложение к предмету охраны, рис. 17);
4) месторасположение лестницы спуска в подвал и ее пространственное решение (одномаршевая) (Приложение к предмету охраны, рис. 17).
Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной документации и в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ.

_________
	
	Приложение
к особенностям (предмету охраны) объекта культурного наследия регионального значения – памятника архитектуры «2-этажный деревянный дом», расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Папшева, 7, послужившим основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащим обязательному сохранению




Графические материалы
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Рис. 1. Объемно-пространственная композиция. Схема выполнена на основе чертежа плана первого этажа от августа 1981 г.
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Рис. 2. Объемно-пространственная композиция. Схема выполнена на основе чертежа плана первого этажа от августа 1981 г.
Условные обозначения к рис. 1, 2:
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[ByxaTaxHbIl C NoABanbHbIM 3TaXXOM
- 0bbem

bBankoHbl-ranepeu

[lpucTtponka Bxoaa B nogsarn
(B uctopmnyeckux rabaputax)

O6BbeMHO-NPOCTPaAHCTBEHHAS
KOMMNO3nL M

KomMno3nunoHHoe pelueHue un
apPXUTEKTYPHO-XYOOXXECTBEHHOE
odpopmneHue dpacaaos




[image: image4.jpg]D)
=
an
)
X
@)
=
)
=
o
=
3
5]
=

=
Q
om
%)
=
2.
<
£

=~
=
Q
<
=)
=
o
Q
o
™
=
o
=~

OPOPMJICHHUC
OKOHHBIX ITPOCMOB

HOKOJIbHasa 4aCTb





Рис. 3. Схема обозначения архитектурно-художественного оформления северо-западного и северо-восточного фасадов. На основе фото 2019 г.
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Рис. 4. Схема обозначения архитектурно-художественного оформления юго-западного и юго-восточного фасадов. На основе фото 2019 г.
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Рис. 5. Схема обозначения оформления карниза и фриза. На основе фрагмента фото северо-западного и северо-восточного фасадов. Фото 1970-х гг.
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Рис. 6. Схема обозначения оформления карниза и фриза. На основе фрагмента фото северо-западного и северо-восточного фасадов. Фото 1981 г.
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Рис. 7. Обмерный чертеж карнизной и фризовой частей. 1970-е гг.
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Рис. 8. Схема обозначения оформления обшивки толщины площадки балкона. На основе фото 1981 г.
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Рис. 9. Завершение опор на уровне второго этажа в виде капителей. Фото 1970-х гг.
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Рис. 10. Завершение опор на уровне первого этажа в виде капителей. Фото 1970-х гг.
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Рис. 11. Опоры галерей-балконов. Фото 1981 г.
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Рис. 12. Окна первого этажа северо-западного и юго-западного фасадов. Наличник со ставнями и рисунок переплета окон. Обмерный чертеж 1970-х гг. Фрагмент. Схема обозначения деталей наличника. На основе фото 2019 г. Фрагмент.
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Рис. 13. Окна второго этажа. Наличник и рисунок переплета окон. Обмерный чертеж 1970-х гг. Фрагмент. Схема обозначения деталей наличника. На основе фото 2019 г. Фрагмент.
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Рис. 14. Окна первого этажа юго-западного фасада. Схема обозначения деталей наличника. На основе фото 2019 г. Фрагмент
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Рис. 15. Схема выполнена на основе обмерного чертежа плана первого этажа от августа 1981 г.
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Рис. 16. Схема выполнена на основе обмерного чертежа плана второго этажа от августа 1981 г.
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Рис. 17. Схема выполнена на основе чертежа плана подвала от 2014 г.
Условные обозначения к рис. 17:
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