|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ  приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия  Новосибирской области  от г. № |

**Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия регионального значения - памятника архитектуры «Дом А.Г. Лапина, 2-этажный», расположенного по адресу: Новосибирская область, Колыванский район,**

**р.п. Колывань, ул. Кирова, 96**, **послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Элементы предмета охраны | Графические материалы |
| 1. | Объемно-пространственная композиция двухэтажного здания на начало   XX века, прямоугольной формы плана, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу. | Схема на основе плана первого этажа. Схема на основе плана второго этажа.  ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВАРИАНТ 2 Кирова 96-Model ВТОРОЙ ЭТАЖ ПЛАН-Model  Примечание: условные обозначения см. стр. 2  *Условники КолываньКирова 96-Model* |
| 2. | Фасады: |
| 1) | композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая оконные и дверной (балконный) проемы, их месторасположение, форма, размер и оформление на начало XX века |
| 2) | материал стен (дерево; бревна, рубленые с остатком); |  |
| 3) | материал (дерево) и оформление обшивки стен, венчающего и междуэтажного карниза и фриза (подшивка доской, профилирован-ные горизонтальные бруски), углов и узловых сопряжений – лопатки, в том числе ширина, рисунок и профиль обшивки (с учетом восстановления); | Архитектурно художественное оформление-Model  карниз и фриз-Model  Схема обозначения венчающего карниза и фриза, межэтажного карниза и лопаток на фасадах. Оформление карниза и фриза.  Чертеж КолываньКирова 96-Model  Схема обозначения утраченной резьбы наличников окон и обшивки южного фасада, требующей восстановления.  западный фасад-Model  Схема обозначения утраченной резьбы наличников окон и обшивки западного фасада, требующей восстановления.  восточный фасад-Model  Схема обозначения утраченной резьбы наличников окон и обшивки восточного фасада, требующей восстановления.  северный фасад-Model  Схема обозначения утраченной резьбы наличников окон и обшивки северного фасада, требующей восстановления. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4) | материал (дерево), габариты, конфигурация и резьба наличников окон на начало XX века (с учетом восстановления); | *наличник Кирова 96-Model*  Резьба наличника. Схема обозначения деталей наличника.  *ОКНО 2 этажа ОКНО 1 этажа*  Окна второго и первого этажа. Фото 1991 год. |
| 5) | материал оконных блоков (дерево); |
| 6) | рисунок переплётов окон на начало XX века; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7) | материал балконного блока (дерево); | *Балконная дверь 1*  Схема обозначения балконной двери, выходящей на восточный фасад.  *Балконная дверь 3*  Схема обозначения балконной двери в интерьере, выходящей на восточный фасад. |
| 8) | рисунок переплёта фрамуги балконной двери и рисунок филенок дверного балконного полотна на начало XX века; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9) | крыша на начало XX века, ее конфигурация (четырехскатная вальмовая), в том числе высотные отметки по коньку; |  |
| 10) | кровельный материал (фальцевый листовой металл). |  |
| 3. | Цветовое решение фасадов на начало XX века (стены – натуральный цвет дерева, кровля – красно-коричневый). |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Интерьер: |  |
| 1) | пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен; | Схема на основе плана первого этажа. Схема на основе плана второго этажа.  ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВАРИАНТ 2 Кирова 96-Model ВТОРОЙ ЭТАЖ ПЛАН-Model  Примечание: условные обозначения см. ст. 14  *Условники КолываньКирова 96-Model* |
| 2) | пространственное и конструктивное решение межэтажной лестницы, а также материал ступеней и ограждения (дерево); |
| 3) | габариты и конфигурация дверных проемов; |
| 4) | материал дверных блоков (дерево), а также металлические петли-навесы. | *дверь второго этажа шрифт-Model*  Дверь на петлях-навесах. Схема обозначения дверной фурнитуры (петель-навесов) .  *дверь первого этажа шрифт-Model*  Дверь на петлях-навесах. Схема обозначения дверной фурнитуры (петель-навесов).  *ДВЕРЬ КолываньКирова 96-Model*  Дверь на петлях-навесах. Схема обозначения дверной фурнитуры (петель-навесов). |

Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной документации и в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ.