Приложение

к Решению Совета депутатов

Октябрьского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ**

**в генеральный план**

**Октябрьского сельсовета**

**Куйбышевского района**

**Новосибирской области**

**Положение о территориальном   
планировании**

**Том I**

с. Нагорное, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

[1. Общие положения 3](#_Toc44396058)

[1.1. Основные сведения о территории планирования 4](#_Toc44396059)

[2. Функциональное зонирование территории 13](#_Toc44396060)

[3. Перечень объектов местного значения, планируемых к размещению на территории Октябрьского сельсовета 15](#_Toc44396061)

[3.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 16](#_Toc44396062)

[4. Приложения 23](#_Toc44396063)

[4.1. Каталог координат поворотных точек границы с. Нагорное 23](#_Toc44396064)

[4.2. Каталог координат поворотных точек границы д. Морозовка 26](#_Toc44396065)

[4.3. Каталог координат поворотных точек границы п. Малые Кайлы 27](#_Toc44396066)

[4.4. Каталог координат поворотных точек границы п. Заречный 29](#_Toc44396067)

[4.5. Каталог координат поворотных точек границы п. Безымянный 31](#_Toc44396068)

[4.6. Каталог координат поворотных точек границы д. Сартаково 32](#_Toc44396069)

[4.7. Каталог координат поворотных точек границы д. Помельцево 33](#_Toc44396070)

[4.8. Каталог координат поворотных точек границы д. Марково 35](#_Toc44396071)

# **Общие положения**

* 1. **Перечень применяемых в тексте сокращений**

|  |  |
| --- | --- |
| ВОС | водоочистные сооружения |
| д. | деревня |
| КНС | канализационные насосные станции |
| КОС | канализационные очистные сооружения |
| ЛВ | линия воздушная |
| ЛЭП | линия электропередачи |
| ОУИТ | особые условия использования территории |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| с. | село |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| чел. | человек |

* 1. **Состав утверждаемой части генерального плана**

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| **Текстовые материалы** | | | |
|  | Том I. Положение о территориальном планировании | - | - |
| **Графические материалы. Положение о территориальном планировании** | | | |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения Октябрьского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области | М 1:25000,  фрагменты населённых пунктов  М 1:5000 | ГП-1 |
|  | Карта границ населённых пунктов Октябрьского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области | М 1:10000 | ГП-2 |
|  | Карта функциональных зон Октябрьского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области | М 1:25000,  фрагменты населённых пунктов  М 1:5000 | ГП-3 |

* 1. Основные сведения о территории планирования

Проект Генерального плана Октябрьского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области разработан согласно договору подряда № 857 подряда от 02.06.2020, в соответствии с перечнем и объёмом работ, определённых Техническим заданием (Приложение № 2 к договору).

Официальное наименование поселения – Октябрьский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области (далее – Октябрьский сельсовет, сельсовет).

Статус и границы территории муниципального образования установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Общая площадь земель Октябрьского сельсовета в установленных границах составит на расчётный срок – 41 681,27 га, в т.ч. с. Нагорное – 174,1 га, п. Морозовка – 26,6 га, п. Малые Кайлы – 14,7 га, п. Заречный – 147,4 га, п. Безымянный – 21,8 га, д. Сартаково – 30,7 га, д. Помельцево – 55,8 га, д. Марково – 33,5 га.

Этапы реализации генерального плана:

* первая очередь – до 2030 года;
* расчётный срок – до 2040 года.

Общая численность постоянного населения Октябрьского сельсовета на начало 2020 года, по данным Администрации Октябрьского сельсовета, составила 2150 человек.

Демографическая ситуация, сложившаяся в анализируемом населённом пункте Октябрьского сельсовета, характеризуется стабильным за период 2015-2020 гг. снижением численности населения.

За данный период численность населения снизилась на 77 человек и к началу 2020 года составила по данным Администрации Октябрьского сельсовета, 2150 человек против 2227 человек на начало 2015 года. В процентном соотношении численность населения сельсовета за данный период уменьшилась на 3,5 %.

Рассматривая многофакторную ситуацию развития событий, влияния внешних и внутренних сил на градостроительную и средообразующую систему проектом предлагается три сценария развития событий: консервативный, умеренно-оптимистичный (целевой) и инновационный.

В рамках генерального плана и в соответствии со Стратегией СЭР Куйбышевского района выбран умеренно-оптимистичный сценарий развития. При этом актуальной задачей демографической политики органов местного самоуправления Октябрьского сельсовета является увеличение численности населения территории за счёт повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, а также за счёт развития рынка труда на основе баланса интересов работодателей и работников, максимального обеспечения занятости трудоспособного населения, привлечения квалифицированных кадров на территорию района.

При данном сценарии численность населения в сельсовете на расчётный срок (2040 год) составит 2215 человек.

Подготовка Генерального плана Октябрьского сельсовета проведена в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

* Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190‑ФЗ;
* Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 ФЗ;
* Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
* Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
* Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
* Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-Ф «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
* Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
* Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
* Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
* Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
* Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
* Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
* Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
* Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
* Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
* Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
* Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;
* Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
* Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
* Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
* Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зелёных зон»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к её составлению»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия»);
* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;
* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;
* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;
* Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков»;
* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;
* Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;
* Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;
* Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
* Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;
* Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;
* Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;
* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;
* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;
* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков»;
* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23.03.2016 № 163 и от 04.05.2018 № 236»;
* Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области» (ред. от 06.05.2019);
* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;
* Приказ Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;
* Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.02.2018 № 4118-ВА/Д23и «О внесении сведений о границах объектов землеустройства»;
* Письмо ФГБУ ФКП Росреестра от 17.01.2018 № 01-00357-ГЕ/18 «Об установлении или изменении границ территориальных зон»;
* Письмо ФГБУ ФКП Росреестра от 28.04.2018 № 10-0810-МС «Об изменениях в законодательстве»;
* Письмо ФГБУ ФКП Росреестра от 28.04.2018 № 10-1876/18 «Для сведения и учёта в работе»;
* Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» (ред. от 01.07.2019);
* Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;
* Закон Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»;
* Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;
* Постановление Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределённых полномочий»;
* Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;
* Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;
* Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;
* Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 541-п «Об утверждении Инвестиционной стратегии Новосибирской области до 2030 года»;
* Постановление Администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;
* Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 541-п «Об утверждении Инвестиционной стратегии Новосибирской области до 2030 года» (ред. от 20.08.2019);
* Постановление Администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской области» (ред. от 10.04.2018 № 130-п);
* Решение Совета депутатов Куйбышевского района Новосибирской области от 20.10.2016 № 7 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Куйбышевского района Новосибирской области»;
* Решение Совета депутатов Куйбышевского района Новосибирской области от 20.10.2016 № 8 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования градостроительного проектирования Октябрьского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области»;
* СанПиН 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»;
* СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
* СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
* СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*»;
* СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81\*»;
* СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85\* (с Изменениями № 1, 2)»;
* СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99\*»;
* СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

При осуществлении территориального планирования населённых пунктов Октябрьского сельсовета учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, а также федеральных государственных программ:

* Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328);
* Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 в ред. от 19.12.2014);
* Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323);
* «Жилище» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 в ред. от 30.12.2016);
* «Развитие образования» на 2016-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 в ред. от 14.09.2016);
* «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 в ред. от 13.10.2016).

При осуществлении территориального планирования Октябрьского сельсовета также учтены интересы Новосибирской области по реализации полномочий органов государственной власти Новосибирской области, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Куйбышевского района стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года, схемы территориального планирования Новосибирской области и областных государственных программ:

* «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 годы»;
* «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»;
* «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы»;
* «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы»;
* «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2023 годы;
* «Содействие занятости населения в 2014-2020 годах»;
* «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы»;
* «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»;
* «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области на 2015‑2025 годы»;
* «Развитие государственной молодёжной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы»;
* «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы;
* «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы»;
* «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы»;
* «Обеспечение жильём молодых семей в Новосибирской области на 2015‑2020 годы.

Кроме того, в части, касающейся Октябрьского сельсовета, учтены основные аспекты проекта Стратегии социально-экономического развития Куйбышевского района до 2030 года.

**К**

# **Функциональное зонирование территории**

Границы функциональных зон[[1]](#footnote-1) определены с учётом границы муниципального образования (существующей, проектируемой на первую очередь и расчётный срок), естественными границами природных объектов, границами земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, коммунальными зонами небольшими по площади, линейными водоёмами и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

В границах сельсовета выделен следующий состав функциональных зон:

* жилые зоны;
* общественно-деловые зоны;
* производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;
* производственная зона;
* коммунально-складская зона;
* зона инженерной инфраструктуры;
* зона транспортной инфраструктуры;
* зона транспортной инфраструктуры: зона улично-дорожной сети;
* зоны сельскохозяйственного использования;
* зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;
* производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
* зона рекреационного назначения;
* зона кладбищ;
* зоны специального назначения;
* зона акваторий;
* иные зоны (сохранение природного ландшафта).

Баланс функциональных зон территории Октябрьского сельсовета в границах поселения составлен на основе картографического материала, разработанного в составе графических материалов Генерального плана. Этот баланс даёт представление о перспективном использовании территории.

Таблица 1

Баланс функциональных зон Октябрьского сельсовета в границах поселения

| **Наименование территорий** | **Октябрьский сельсовет** | |
| --- | --- | --- |
| **Площадь, га** | **Доля, %** |
| ***Итого городское поселение*** | ***41681,27*** | ***100*** |
| Жилые зоны | 395,3 | 0,95% |
| Общественно-деловые зоны | 6,9 | 0,02% |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 906,9 | 2,18% |
| Производственная зона | 39,0 | 0,09% |
| Коммунально-складская зона | 5,5 | 0,01% |
| Зона инженерной инфраструктуры | 279,8 | 0,67% |
| Зона транспортной инфраструктуры | 438,2 | 1,05% |
| Зона транспортной инфраструктуры: зона улично-дорожной сети | 36,2 | 0,09% |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 30443,0 | 73,04% |
| Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 211,9 | 0,51% |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 71,4 | 0,17% |
| Зона рекреационного назначения | 8523,0 | 20,45% |
| Зона кладбищ | 6,5 | 0,02% |
| Зоны специального назначения | 0,3 | 0,00% |
| Зона акваторий | 302,9 | 0,73% |
| Иные зоны (сохранение природного ландшафта) | 14,5 | 0,03% |

# **Перечень объектов местного значения, планируемых к размещению на территории Октябрьского сельсовета**

Для создания полноценной системы социального и культурно-бытового обслуживания муниципального образования, для обеспечения круглогодичной автотранспортной связи между населёнными пунктами Куйбышевского района и Октябрьского сельсовета, устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, Генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий по размещению объектов местного значения.

* 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

В составе таблицы 3 сведены все мероприятия с разбивкой по направлениям (отраслям) и по срокам реализации: первая очередь – до 2030 года, расчётный срок – до 2040 года.

Таблица 3


Перечень объектов местного значения

| №  п/п | Наименование объекта | Местоположение | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Этап территориального планирования | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт в зданиях ФАПов | с. Нагорное  д. Помельцево  д. Марково | без увеличения мощности | Не устанавливается | Расчётный срок |  |
|  | Строительство терминала по хранению и отгрузке смеси пропана-бутана технического (СПБТ) | Октябрьский с/с, в районе г. Куйбышева | 600 000 т/год | Санитарно-защитная зона[[2]](#footnote-2) – 1000 м | Первая очередь |  |
|  | Строительство нефтеперерабатывающего завода | в 7,5 км от с. Нагорное, ЗУ № 54:14:025511:1630 | требует уточнения на этапе проектирования | Санитарно-защитная зона[[3]](#footnote-3) – 1000 м | Первая очередь |  |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | | | | | |
|  | Существующие образовательные учреждения (капремонт) | с. Нагорное  д. Помельцево | без увеличения мощности | Не устанавливается | Первая очередь |  |
|  | Организация групп дошкольного образования | с. Нагорное  д. Помельцево  п. Заречный | до 75 мест  15 мест  12 мест | Не устанавливается | Первая очередь |  |
|  | Организация дополнительного образования | с. Нагорное  д. Помельцево | 10 мест  5 мест | Не устанавливается | Первая очередь |  |
|  | Завод по производству спирта | Октябрьский с/с | площадь участка  96,9 га | Санитарно-защитная зона[[4]](#footnote-4) – 100 м | Первая очередь |  |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | | | | | | |
|  | Улично-дорожная сеть (ремонт) | Октябрьский с/с | 15 км | Не устанавливается | Первая очередь |  |
|  | Улично-дорожная сеть | Октябрьский с/с | 7 км | Не устанавливается | Расчётный срок |  |
|  | Строительство дорог для обеспечения технологических нужд сельскохозяйственного производства и строительство асфальтобетонных площадок для хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции на зернотоках и зерноскладах | с. Нагорное  ООО «Агронива» | требует уточнения на этапе проектирования | ЗОУИТ устанавливается после проектирования объекта в зависимости от назначени | Расчётный срок |  |
|  | Строительство асфальтобетонных площадок для хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции на зернотоках и зерноскладах | д. Помельцево | требует уточнения на этапе проектирования | ЗОУИТ устанавливается после проектирования объекта в зависимости от назначени | Расчётный срок |  |
|  | Открытые плоскостные сооружения | с. Нагорное  д. Помельцево  п. Заречный | 2,9 тыс. м2  500 м2  500 м2 | Не устанавливается | Первая очередь |  |
|  | Многофункциональные спортивные площадки | д. Сартаково  д. Морозовка  д. Марково  п. М. Кайлы | 100 м2  100 м2  100 м2  150 м2 | Не устанавливается | Первая очередь |  |
|  | Крытый спортивный зал | с. Нагорное  д. Помельцево  п. Заречный | 370 м2  100 м2  100 м2 | Не устанавливается | Первая очередь |  |
|  | Учреждения культурно-досугового назначения | с. Нагорное | 165 мест | Не устанавливается | Расчётный срок |  |
|  | Открытие детского отделения (филиала) библиотеки | с. Нагорное | не менее 3 тыс. экз. хранения | Не устанавливается | Первая очередь |  |
|  | Существующие учреждения культурно-досугового назначения (капремонт) | с. Нагорное | без увеличения мощности | Не устанавливается | Первая очередь |  |
|  | Открытые парковки для личного автотранспорта | населённые пункты Октябрьского с/с | не менее 430 машино-мест | Не устанавливается | Расчётный срок |  |
|  | Сеть водопровода магистральная | с. Нагорное | Ø110-200 мм, 20 км  Ø110-200 мм, 400 м | Охранная зона[[5]](#footnote-5) – 20 м | Расчётный срок |  |
|  | Сеть водопровода (замена стального) | с. Нагорное  д. Помельцево | 14 км  6 км | Охранная зона[[6]](#footnote-6) – 20 м | Первая очередь |  |
|  | Сеть водопровода (замена ПЭ) | п. Заречный | 2,5 км | Охранная зона[[7]](#footnote-7) – 20 м | Расчётный срок |  |
|  | Закольцовка водопровода | с. Нагорное  п. Заречный | 120 м  200 м | Охранная зона[[8]](#footnote-8) – 20 м | Первая очередь |  |
|  | Обустройство скважины | с. Нагорное  п. М.Кайлы | 190 м3/сут  20 м3/сут | I пояс зоны санитарной охраны[[9]](#footnote-9) – 30 м | Первая очередь |  |
|  | Водоочистная станция (ВОС) | с. Нагорное  д. Помельцево  п. Заречный  п. М.Кайлы | 430 м3/сут  80 м3/сут  70 м3/сут  20 м3/сут | I пояс зоны санитарной охраны[[10]](#footnote-10) – 30 м | Первая очередь |  |
|  | Выгреба полной заводской готовности | д. Помельцево  д. Сартаково  д. Морозовка  д. Марково  п. М. Кайлы  п. Заречный | требует уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Расчётный срок |  |
|  | Канализация хозяйственно-бытовая | с. Нагорное | 20,0 км, Ø200 мм | Охранная зона[[11]](#footnote-11) – 20 м | Первая очередь |  |
|  | Канализационный коллектор (напорный) | с. Нагорное | 20,0 км, Ø200 мм | Охранная зона[[12]](#footnote-12) – 20 м | Первая очередь |  |
|  | Канализационные очистные сооружения (КОС) | с. Нагорное  д. Помельцево  д. Сартаково  д. Морозовка  д. Марково  п. М. Кайлы  п. Заречный | 420 м3/сут  70 м3/сут  10 м3/сут  12 м3/сут  10 м3/сут  20 м3/сут  70 м3/сут | Санитарно-защитная зона[[13]](#footnote-13) – 300 м | Первая очередь |  |
|  | Канализационная насосная станция | с. Нагорное | 400 м3/сут | Санитарно-защитная зона[[14]](#footnote-14) – 15 м | Первая очередь |  |
|  | Устройство открытых водостоков ливневой канализации | с. Нагорное | не менее 10 км | Не устанавливается | Первая очередь |  |
|  | Устройство открытых водостоков ливневой канализации | с. Нагорное | не менее 10 км | Не устанавливается | Расчётный срок |  |
|  | Существующие теплосети (реконструкция) | с. Нагорное | 1260 м, с заменой на изолированные ППУ | Охранная зона[[15]](#footnote-15) – от 3 м | Расчётный срок |  |
|  | Существующая котельная (БМК), реконструкция | с. Нагорное | модернизация котлового оборудования | Согласно расчётам[[16]](#footnote-16) | Расчётный срок |  |
|  | Газопровод высокого давления | с. Нагорное | Ø110, 1 км, требует уточнения на этапе проектирования | Охранная зона[[17]](#footnote-17):  распределительный газопровод – 4 м | Первая очередь |  |
|  | ГРПШ | с. Нагорное | требует уточнения на этапе проектирования | Охранная зона[[18]](#footnote-18) – 15 м | Первая очередь |  |
|  | Сети газораспределительные | с. Нагорное | 8,5 км, требует уточнения на этапе проектирования | Охранная зона[[19]](#footnote-19):  распределительный газопровод – 4-5 м | Первая очередь |  |
|  | Сети газораспределительные | п. Заречный | 2 км, требует уточнения на этапе проектирования | Охранная зона[[20]](#footnote-20):  распределительный газопровод – 4-5 м | Расчётный срок |  |
|  | Трансформаторная подстанция | территория новой застройки | 10 шт. | Охранная зона[[21]](#footnote-21) – 20 м | Расчётный срок |  |
|  | Электроснабжение, ВЛ-0,4 кВ | территория новой застройки | не менее 10 км | Охранная зона[[22]](#footnote-22) – 4 м | Расчётный срок |  |
|  | Действующая АТС (реконструкция) | с. Нагорное | до 1000 номеров | Не устанавливается | Расчётный срок |  |
|  | Ангар для хранения зерна | Октябрьский с/с ООО «Альянс» | 3 единицы, требует уточнения на этапе проектирования | Санитарно-защитная зона[[23]](#footnote-23) – 100 м | Первая очередь |  |
|  | Строительство животноводческого помещения | Октябрьский с/с ООО «Альянс» | требует уточнения на этапе проектирования | Санитарно-защитная зона[[24]](#footnote-24) – 300 м | Первая очередь |  |
|  | Производства до 3 класса опасности | Октябрьский с/с | площадь участка  340 га | Санитарно-защитная зона[[25]](#footnote-25) – 300 м | Первая очередь |  |
|  | Зона отдыха | Октябрьский с/с, в районе оз. Б.Кайлы | площадь требует уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Расчётный срок |  |
|  | Реконструкция водозащитной дамбы | д. Помельцево | 1700 м | Не устанавливается | Первая очередь |  |

# 


# **Приложения**

* 1. Каталог координат поворотных точек границы с. Нагорное




| **№ п/п** | **X** | **Y** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 285 206,74 | 532 304,97 |
| 2 | 2 285 201,89 | 532 313,98 |
| 3 | 2 285 199,34 | 532 318,76 |
| 4 | 2 285 196,45 | 532 324,18 |
| 5 | 2 285 190,22 | 532 335,71 |
| 6 | 2 285 170,45 | 532 372,15 |
| 7 | 2 285 104,87 | 532 493,23 |
| 8 | 2 285 076,98 | 532 534,35 |
| 9 | 2 284 996,79 | 532 510,57 |
| 10 | 2 284 986,59 | 532 499,43 |
| 11 | 2 284 979,55 | 532 507,12 |
| 12 | 2 284 978,57 | 532 508,20 |
| 13 | 2 284 978,61 | 532 508,24 |
| 14 | 2 284 992,46 | 532 511,81 |
| 15 | 2 284 988,03 | 532 525,78 |
| 16 | 2 284 988,05 | 532 525,79 |
| 17 | 2 285 007,21 | 532 532,71 |
| 18 | 2 285 029,64 | 532 540,82 |
| 19 | 2 285 048,84 | 532 547,99 |
| 20 | 2 285 063,96 | 532 553,65 |
| 21 | 2 285 055,09 | 532 566,78 |
| 22 | 2 285 055,09 | 532 566,79 |
| 23 | 2 285 048,80 | 532 576,21 |
| 24 | 2 285 020,69 | 532 617,68 |
| 25 | 2 285 020,48 | 532 618,00 |
| 26 | 2 285 007,08 | 532 637,45 |
| 27 | 2 285 005,91 | 532 637,73 |
| 28 | 2 285 006,60 | 532 638,08 |
| 29 | 2 284 980,04 | 532 677,24 |
| 30 | 2 284 970,72 | 532 691,02 |
| 31 | 2 284 961,64 | 532 704,49 |
| 32 | 2 284 942,04 | 532 733,40 |
| 33 | 2 284 941,98 | 532 733,45 |
| 34 | 2 284 923,10 | 532 761,32 |
| 35 | 2 284 912,46 | 532 777,36 |
| 36 | 2 284 833,58 | 532 893,37 |
| 37 | 2 284 828,52 | 532 900,83 |
| 38 | 2 284 826,48 | 532 904,20 |
| 39 | 2 284 824,24 | 532 907,53 |
| 40 | 2 284 811,40 | 532 926,12 |
| 41 | 2 284 809,10 | 532 929,50 |
| 42 | 2 284 742,78 | 533 027,68 |
| 43 | 2 284 173,94 | 532 746,36 |
| 44 | 2 284 161,05 | 532 739,91 |
| 45 | 2 284 160,03 | 532 739,47 |
| 46 | 2 284 135,56 | 532 727,30 |
| 47 | 2 284 144,17 | 532 715,67 |
| 48 | 2 284 183,53 | 532 680,21 |
| 49 | 2 284 229,12 | 532 653,39 |
| 50 | 2 284 278,93 | 532 636,07 |
| 51 | 2 284 293,29 | 532 617,74 |
| 52 | 2 284 375,72 | 532 620,51 |
| 53 | 2 284 435,62 | 532 638,16 |
| 54 | 2 284 486,78 | 532 650,74 |
| 55 | 2 284 517,84 | 532 655,17 |
| 56 | 2 284 519,87 | 532 650,95 |
| 57 | 2 284 527,54 | 532 630,61 |
| 58 | 2 284 546,63 | 532 637,27 |
| 59 | 2 284 542,15 | 532 646,56 |
| 60 | 2 284 538,68 | 532 653,49 |
| 61 | 2 284 537,21 | 532 658,00 |
| 62 | 2 284 549,23 | 532 661,00 |
| 63 | 2 284 573,55 | 532 661,18 |
| 64 | 2 284 588,40 | 532 664,68 |
| 65 | 2 284 589,42 | 532 661,10 |
| 66 | 2 284 628,41 | 532 660,65 |
| 67 | 2 284 611,66 | 532 653,99 |
| 68 | 2 284 595,79 | 532 650,48 |
| 69 | 2 284 573,34 | 532 642,78 |
| 70 | 2 284 517,63 | 532 621,37 |
| 71 | 2 284 517,61 | 532 621,36 |
| 72 | 2 284 502,92 | 532 615,72 |
| 73 | 2 284 471,00 | 532 603,50 |
| 74 | 2 284 466,41 | 532 601,89 |
| 75 | 2 284 459,05 | 532 599,75 |
| 76 | 2 284 456,44 | 532 605,66 |
| 77 | 2 284 452,10 | 532 615,67 |
| 78 | 2 284 451,36 | 532 617,46 |
| 79 | 2 284 431,30 | 532 609,32 |
| 80 | 2 284 438,90 | 532 593,87 |
| 81 | 2 284 393,61 | 532 580,67 |
| 82 | 2 284 391,88 | 532 579,95 |
| 83 | 2 283 819,82 | 532 359,40 |
| 84 | 2 283 802,50 | 532 349,87 |
| 85 | 2 283 704,32 | 532 297,94 |
| 86 | 2 283 383,70 | 532 165,21 |
| 87 | 2 283 382,83 | 532 166,95 |
| 88 | 2 283 378,94 | 532 164,63 |
| 89 | 2 283 376,81 | 532 162,38 |
| 90 | 2 283 234,60 | 532 103,50 |
| 91 | 2 283 166,90 | 532 075,48 |
| 92 | 2 283 126,51 | 532 054,11 |
| 93 | 2 283 126,04 | 532 006,41 |
| 94 | 2 283 126,06 | 532 006,38 |
| 95 | 2 283 125,70 | 531 968,85 |
| 96 | 2 283 118,70 | 531 965,12 |
| 97 | 2 283 052,60 | 531 929,98 |
| 98 | 2 283 048,13 | 531 927,13 |
| 99 | 2 283 032,05 | 531 915,86 |
| 100 | 2 283 001,65 | 531 892,72 |
| 101 | 2 282 977,13 | 531 873,19 |
| 102 | 2 282 911,81 | 531 804,22 |
| 103 | 2 282 911,35 | 531 804,75 |
| 104 | 2 282 891,25 | 531 789,94 |
| 105 | 2 282 893,87 | 531 786,81 |
| 106 | 2 282 829,53 | 531 726,31 |
| 107 | 2 282 758,87 | 531 611,25 |
| 108 | 2 282 743,15 | 531 588,45 |
| 109 | 2 282 692,34 | 531 488,42 |
| 110 | 2 282 615,36 | 531 383,59 |
| 111 | 2 282 733,86 | 531 208,64 |
| 112 | 2 282 795,31 | 531 187,20 |
| 113 | 2 282 798,52 | 531 182,10 |
| 114 | 2 282 803,61 | 531 184,71 |
| 115 | 2 282 858,87 | 531 166,45 |
| 116 | 2 282 880,66 | 531 159,29 |
| 117 | 2 282 916,68 | 531 147,74 |
| 118 | 2 282 937,48 | 531 140,82 |
| 119 | 2 282 961,46 | 531 132,87 |
| 120 | 2 283 071,20 | 531 183,53 |
| 121 | 2 283 071,22 | 531 183,51 |
| 122 | 2 283 071,28 | 531 183,53 |
| 123 | 2 283 092,46 | 531 193,31 |
| 124 | 2 283 149,30 | 531 219,52 |
| 125 | 2 283 270,82 | 531 307,80 |
| 126 | 2 283 347,68 | 531 358,28 |
| 127 | 2 283 407,52 | 531 405,10 |
| 128 | 2 283 435,35 | 531 438,65 |
| 129 | 2 283 453,68 | 531 449,40 |
| 130 | 2 283 453,76 | 531 449,42 |
| 131 | 2 283 532,69 | 531 495,63 |
| 132 | 2 283 579,91 | 531 519,47 |
| 133 | 2 283 574,73 | 531 534,54 |
| 134 | 2 283 569,26 | 531 539,22 |
| 135 | 2 283 577,38 | 531 545,19 |
| 136 | 2 283 580,55 | 531 537,41 |
| 137 | 2 283 585,97 | 531 522,53 |
| 138 | 2 283 601,65 | 531 530,47 |
| 139 | 2 283 863,48 | 531 663,03 |
| 140 | 2 284 000,50 | 531 734,63 |
| 141 | 2 284 001,01 | 531 733,25 |
| 142 | 2 284 011,53 | 531 737,10 |
| 143 | 2 284 016,61 | 531 721,22 |
| 144 | 2 284 043,02 | 531 735,46 |
| 145 | 2 284 034,98 | 531 750,13 |
| 146 | 2 284 067,47 | 531 764,83 |
| 147 | 2 284 074,19 | 531 751,04 |
| 148 | 2 284 092,10 | 531 759,93 |
| 149 | 2 284 085,16 | 531 772,82 |
| 150 | 2 284 115,63 | 531 786,60 |
| 151 | 2 284 120,89 | 531 789,11 |
| 152 | 2 284 150,78 | 531 747,05 |
| 153 | 2 284 156,20 | 531 739,75 |
| 154 | 2 284 252,17 | 531 796,73 |
| 155 | 2 284 359,93 | 531 864,14 |
| 156 | 2 284 491,95 | 531 919,96 |
| 157 | 2 284 548,99 | 531 965,68 |
| 158 | 2 284 645,34 | 532 018,80 |
| 159 | 2 284 677,98 | 532 064,04 |
| 160 | 2 284 716,48 | 532 141,54 |
| 161 | 2 284 720,52 | 532 175,28 |
| 162 | 2 284 726,82 | 532 213,76 |
| 163 | 2 284 729,28 | 532 235,49 |
| 164 | 2 284 738,87 | 532 268,37 |
| 165 | 2 284 771,04 | 532 299,45 |
| 166 | 2 284 775,13 | 532 302,28 |
| 167 | 2 284 808,83 | 532 327,71 |
| 168 | 2 284 822,80 | 532 338,26 |
| 169 | 2 284 859,58 | 532 361,88 |
| 170 | 2 284 873,11 | 532 368,97 |
| 171 | 2 284 894,05 | 532 371,09 |
| 172 | 2 284 907,44 | 532 378,38 |
| 173 | 2 284 908,06 | 532 378,65 |
| 174 | 2 284 952,22 | 532 397,77 |
| 175 | 2 284 957,16 | 532 399,91 |
| 176 | 2 284 978,31 | 532 352,84 |
| 177 | 2 284 979,42 | 532 346,88 |
| 178 | 2 284 977,74 | 532 341,12 |
| 179 | 2 284 968,15 | 532 334,74 |
| 180 | 2 284 971,36 | 532 328,84 |
| 181 | 2 284 984,35 | 532 333,80 |
| 182 | 2 284 988,71 | 532 337,18 |
| 183 | 2 284 987,12 | 532 344,69 |
| 184 | 2 284 990,92 | 532 349,14 |
| 185 | 2 284 962,69 | 532 406,87 |
| 186 | 2 284 964,73 | 532 408,67 |
| 187 | 2 284 951,14 | 532 434,31 |
| 188 | 2 284 951,65 | 532 434,66 |
| 189 | 2 284 966,30 | 532 445,75 |
| 190 | 2 284 937,77 | 532 484,20 |
| 191 | 2 284 956,27 | 532 498,12 |
| 192 | 2 284 957,27 | 532 498,84 |
| 193 | 2 284 958,45 | 532 497,04 |
| 194 | 2 284 959,62 | 532 496,23 |
| 195 | 2 284 975,78 | 532 479,05 |
| 196 | 2 284 989,41 | 532 464,89 |
| 197 | 2 284 986,69 | 532 462,33 |
| 198 | 2 284 988,95 | 532 460,07 |
| 199 | 2 284 991,69 | 532 462,50 |
| 200 | 2 285 000,21 | 532 453,91 |
| 201 | 2 285 025,84 | 532 427,96 |
| 202 | 2 285 040,32 | 532 414,12 |
| 203 | 2 285 042,66 | 532 416,78 |
| 204 | 2 285 082,87 | 532 390,15 |
| 205 | 2 285 083,82 | 532 391,19 |
| 206 | 2 285 087,20 | 532 388,95 |
| 207 | 2 285 142,68 | 532 362,59 |
| 208 | 2 285 142,46 | 532 360,81 |
| 209 | 2 285 164,60 | 532 350,04 |
| 210 | 2 285 163,05 | 532 346,94 |
| 211 | 2 285 188,18 | 532 335,33 |
| 212 | 2 285 141,30 | 532 326,35 |
| 213 | 2 285 145,57 | 532 316,34 |
| 214 | 2 285 125,03 | 532 311,48 |
| 215 | 2 285 060,31 | 532 282,56 |
| 216 | 2 284 986,91 | 532 250,63 |
| 217 | 2 284 868,05 | 532 198,58 |
| 218 | 2 284 720,65 | 532 134,03 |
| 219 | 2 284 722,08 | 532 130,76 |
| 220 | 2 284 726,62 | 532 132,76 |
| 221 | 2 284 749,25 | 532 142,80 |
| 222 | 2 284 991,11 | 532 247,79 |
| 223 | 2 285 125,54 | 532 307,03 |
| 224 | 2 285 182,37 | 532 317,18 |
| 225 | 2 285 191,43 | 532 315,51 |
| 226 | 2 285 187,78 | 532 306,65 |
| 227 | 2 287 868,24 | 528 461,70 |
| 228 | 2 287 864,61 | 528 468,60 |
| 229 | 2 287 842,88 | 528 517,12 |
| 230 | 2 287 822,98 | 528 563,39 |
| 231 | 2 287 819,79 | 528 561,76 |
| 232 | 2 287 839,71 | 528 515,45 |
| 233 | 2 287 861,46 | 528 466,92 |
| 234 | 2 287 865,08 | 528 459,96 |
| 235 | 2 287 981,39 | 528 824,70 |
| 236 | 2 287 981,26 | 528 825,48 |
| 237 | 2 287 977,90 | 528 843,73 |
| 238 | 2 287 972,30 | 528 875,31 |
| 239 | 2 287 974,82 | 528 875,69 |
| 240 | 2 287 973,28 | 528 883,35 |
| 241 | 2 287 967,88 | 528 906,87 |
| 242 | 2 287 950,87 | 528 903,66 |
| 243 | 2 287 950,00 | 528 903,49 |
| 244 | 2 287 949,79 | 528 904,70 |
| 245 | 2 287 944,43 | 528 932,61 |
| 246 | 2 287 825,53 | 528 914,36 |
| 247 | 2 287 830,76 | 528 886,09 |
| 248 | 2 287 831,48 | 528 886,20 |
| 249 | 2 287 836,37 | 528 854,28 |
| 250 | 2 287 839,07 | 528 837,14 |
| 251 | 2 287 832,95 | 528 836,29 |
| 252 | 2 287 799,99 | 528 841,99 |
| 253 | 2 287 796,33 | 528 841,20 |
| 254 | 2 287 808,16 | 528 776,46 |
| 255 | 2 287 818,28 | 528 706,69 |
| 256 | 2 287 868,24 | 528 718,19 |
| 257 | 2 287 875,18 | 528 723,59 |
| 258 | 2 287 822,23 | 528 651,78 |
| 259 | 2 287 818,55 | 528 646,02 |
| 260 | 2 287 820,00 | 528 639,90 |
| 261 | 2 287 825,42 | 528 650,16 |
| 262 | 2 287 890,27 | 528 738,08 |
| 263 | 2 287 903,18 | 528 754,35 |
| 264 | 2 287 906,82 | 528 759,61 |
| 265 | 2 287 912,17 | 528 771,18 |
| 266 | 2 287 908,92 | 528 772,81 |
| 267 | 2 287 910,69 | 528 779,43 |

* 1. Каталог координат поворотных точек границы д. Морозовка




| **№ п/п** | **X** | **Y** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 308 436,05 | 532 353,18 |
| 2 | 2 308 376,58 | 532 353,17 |
| 3 | 2 308 349,57 | 532 331,55 |
| 4 | 2 308 268,47 | 532 339,66 |
| 5 | 2 308 230,63 | 532 339,66 |
| 6 | 2 308 146,87 | 532 293,70 |
| 7 | 2 308 065,12 | 532 296,58 |
| 8 | 2 308 050,42 | 532 297,40 |
| 9 | 2 307 993,16 | 532 337,48 |
| 10 | 2 307 755,51 | 532 266,36 |
| 11 | 2 307 714,38 | 532 231,50 |
| 12 | 2 307 646,81 | 532 231,49 |
| 13 | 2 307 640,33 | 532 074,25 |
| 14 | 2 307 641,18 | 532 068,31 |
| 15 | 2 307 709,01 | 532 072,02 |
| 16 | 2 307 709,01 | 532 031,47 |
| 17 | 2 307 660,36 | 532 020,65 |
| 18 | 2 307 690,12 | 531 926,05 |
| 19 | 2 307 749,57 | 531 928,78 |
| 20 | 2 307 771,18 | 531 920,66 |
| 21 | 2 307 779,32 | 531 896,33 |
| 22 | 2 307 825,25 | 531 874,71 |
| 23 | 2 307 900,95 | 531 890,94 |
| 24 | 2 308 063,10 | 531 950,41 |
| 25 | 2 308 236,11 | 531 988,27 |
| 26 | 2 308 241,49 | 532 042,33 |
| 27 | 2 308 379,32 | 532 077,47 |
| 28 | 2 308 379,32 | 532 123,42 |
| 29 | 2 308 449,61 | 532 126,12 |
| 30 | 2 308 456,69 | 532 187,47 |
| 31 | 2 308 455,95 | 532 193,42 |

* 1. Каталог координат поворотных точек границы п. Малые Кайлы




| **№ п/п** | **X** | **Y** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 284 849,08 | 531 421,71 |
| 2 | 2 284 838,85 | 531 440,68 |
| 3 | 2 284 834,79 | 531 447,81 |
| 4 | 2 284 811,17 | 531 434,72 |
| 5 | 2 284 814,95 | 531 428,08 |
| 6 | 2 284 825,73 | 531 408,19 |
| 7 | 2 285 353,09 | 531 389,54 |
| 8 | 2 285 321,92 | 531 428,63 |
| 9 | 2 285 274,85 | 531 391,41 |
| 10 | 2 285 274,85 | 531 391,37 |
| 11 | 2 285 243,44 | 531 366,66 |
| 12 | 2 285 180,82 | 531 317,04 |
| 13 | 2 285 133,75 | 531 279,85 |
| 14 | 2 285 113,14 | 531 309,20 |
| 15 | 2 285 113,44 | 531 308,76 |
| 16 | 2 285 108,02 | 531 316,49 |
| 17 | 2 285 107,70 | 531 316,95 |
| 18 | 2 285 095,47 | 531 334,37 |
| 19 | 2 285 095,45 | 531 334,37 |
| 20 | 2 285 076,68 | 531 327,45 |
| 21 | 2 285 055,09 | 531 319,49 |
| 22 | 2 285 036,17 | 531 316,79 |
| 23 | 2 285 017,21 | 531 314,08 |
| 24 | 2 284 984,80 | 531 314,08 |
| 25 | 2 284 987,52 | 531 337,06 |
| 26 | 2 284 990,24 | 531 360,03 |
| 27 | 2 284 990,24 | 531 389,77 |
| 28 | 2 284 949,69 | 531 405,97 |
| 29 | 2 284 949,67 | 531 405,97 |
| 30 | 2 284 885,06 | 531 392,59 |
| 31 | 2 284 831,75 | 531 381,55 |
| 32 | 2 284 821,91 | 531 379,51 |
| 33 | 2 284 816,48 | 531 376,96 |
| 34 | 2 284 815,55 | 531 375,91 |
| 35 | 2 284 816,25 | 531 376,71 |
| 36 | 2 284 813,74 | 531 373,87 |
| 37 | 2 284 805,51 | 531 364,61 |
| 38 | 2 284 805,49 | 531 364,60 |
| 39 | 2 284 805,47 | 531 364,58 |
| 40 | 2 284 805,51 | 531 364,62 |
| 41 | 2 284 786,25 | 531 404,12 |
| 42 | 2 284 537,00 | 531 267,65 |
| 43 | 2 284 542,34 | 531 259,26 |
| 44 | 2 284 542,34 | 531 259,19 |
| 45 | 2 284 491,69 | 531 227,06 |
| 46 | 2 284 466,35 | 531 210,98 |
| 47 | 2 284 441,04 | 531 194,92 |
| 48 | 2 284 416,91 | 531 180,66 |
| 49 | 2 284 390,27 | 531 166,88 |
| 50 | 2 284 363,62 | 531 153,10 |
| 51 | 2 284 336,98 | 531 139,32 |
| 52 | 2 284 310,32 | 531 125,55 |
| 53 | 2 284 328,69 | 531 090,01 |
| 54 | 2 284 355,35 | 531 103,78 |
| 55 | 2 284 365,67 | 531 109,12 |
| 56 | 2 284 382,00 | 531 117,56 |
| 57 | 2 284 408,64 | 531 131,34 |
| 58 | 2 284 435,30 | 531 145,12 |
| 59 | 2 284 445,89 | 531 150,62 |
| 60 | 2 284 462,46 | 531 161,12 |
| 61 | 2 284 487,78 | 531 177,22 |
| 62 | 2 284 513,12 | 531 193,28 |
| 63 | 2 284 563,79 | 531 225,42 |
| 64 | 2 284 595,62 | 531 239,95 |
| 65 | 2 284 626,99 | 531 254,23 |
| 66 | 2 284 627,35 | 531 254,51 |
| 67 | 2 284 627,35 | 531 254,49 |
| 68 | 2 284 627,37 | 531 254,51 |
| 69 | 2 284 627,41 | 531 254,41 |
| 70 | 2 284 682,36 | 531 279,44 |
| 71 | 2 284 762,13 | 531 315,78 |
| 72 | 2 284 762,13 | 531 315,77 |
| 73 | 2 284 795,62 | 531 248,62 |
| 74 | 2 284 812,78 | 531 214,28 |
| 75 | 2 284 848,04 | 531 143,59 |
| 76 | 2 284 854,35 | 531 130,96 |
| 77 | 2 284 868,58 | 531 102,45 |
| 78 | 2 284 836,83 | 531 088,16 |
| 79 | 2 284 866,11 | 531 032,14 |
| 80 | 2 284 866,11 | 531 032,13 |
| 81 | 2 284 804,19 | 531 000,18 |
| 82 | 2 284 742,55 | 530 968,37 |
| 83 | 2 284 681,48 | 530 936,85 |
| 84 | 2 284 677,34 | 530 934,72 |
| 85 | 2 284 621,06 | 530 905,78 |
| 86 | 2 284 561,31 | 530 874,85 |
| 87 | 2 284 501,86 | 530 844,16 |
| 88 | 2 284 442,89 | 530 813,72 |
| 89 | 2 284 463,86 | 530 773,33 |
| 90 | 2 284 522,39 | 530 803,99 |
| 91 | 2 284 581,48 | 530 834,93 |
| 92 | 2 284 641,19 | 530 866,21 |
| 93 | 2 284 701,41 | 530 897,73 |
| 94 | 2 284 762,20 | 530 929,58 |
| 95 | 2 284 823,59 | 530 961,73 |
| 96 | 2 284 885,89 | 530 994,36 |
| 97 | 2 284 885,63 | 530 994,87 |
| 98 | 2 284 885,65 | 530 994,89 |
| 99 | 2 284 885,65 | 530 994,87 |
| 100 | 2 284 911,95 | 531 013,87 |
| 101 | 2 284 914,76 | 531 015,90 |
| 102 | 2 284 998,32 | 531 076,24 |
| 103 | 2 285 040,40 | 531 153,51 |
| 104 | 2 285 068,04 | 531 176,21 |
| 105 | 2 285 073,81 | 531 167,08 |
| 106 | 2 285 099,15 | 531 183,17 |
| 107 | 2 285 109,19 | 531 196,54 |
| 108 | 2 285 117,84 | 531 203,38 |
| 109 | 2 285 141,34 | 531 222,04 |
| 110 | 2 285 164,85 | 531 240,68 |
| 111 | 2 285 164,83 | 531 240,68 |
| 112 | 2 285 211,91 | 531 277,88 |
| 113 | 2 285 274,63 | 531 327,52 |
| 114 | 2 285 306,02 | 531 352,32 |

* 1. Каталог координат поворотных точек границы п. Заречный




| **№ п/п** | **X** | **Y** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 284 036,35 | 536 883,94 |
| 2 | 2 284 021,12 | 536 916,29 |
| 3 | 2 283 974,53 | 536 892,57 |
| 4 | 2 283 997,24 | 536 848,51 |
| 5 | 2 284 026,33 | 536 862,10 |
| 6 | 2 284 019,36 | 536 875,46 |
| 7 | 2 284 239,79 | 536 915,31 |
| 8 | 2 284 218,68 | 536 957,17 |
| 9 | 2 284 044,00 | 536 870,29 |
| 10 | 2 284 050,38 | 536 858,90 |
| 11 | 2 284 052,61 | 536 854,42 |
| 12 | 2 284 063,77 | 536 832,05 |
| 13 | 2 284 108,73 | 536 854,25 |
| 14 | 2 284 119,80 | 536 866,21 |
| 15 | 2 284 134,18 | 536 872,23 |
| 16 | 2 284 137,98 | 536 865,46 |
| 17 | 2 284 139,26 | 536 866,24 |
| 18 | 2 284 144,77 | 536 869,47 |
| 19 | 2 284 146,85 | 536 870,59 |
| 20 | 2 284 733,13 | 539 043,59 |
| 21 | 2 284 578,57 | 539 368,48 |
| 22 | 2 284 447,29 | 539 278,95 |
| 23 | 2 284 258,03 | 539 194,52 |
| 24 | 2 284 259,71 | 539 104,68 |
| 25 | 2 284 276,17 | 539 042,96 |
| 26 | 2 284 249,89 | 539 014,41 |
| 27 | 2 284 219,36 | 539 038,85 |
| 28 | 2 284 138,98 | 538 986,97 |
| 29 | 2 283 801,96 | 538 839,09 |
| 30 | 2 283 712,60 | 538 784,54 |
| 31 | 2 283 635,28 | 538 777,42 |
| 32 | 2 283 576,66 | 538 704,59 |
| 33 | 2 283 547,75 | 538 710,28 |
| 34 | 2 283 549,23 | 538 760,30 |
| 35 | 2 283 479,56 | 538 781,27 |
| 36 | 2 283 478,05 | 538 804,16 |
| 37 | 2 283 527,91 | 538 810,77 |
| 38 | 2 283 516,00 | 538 829,18 |
| 39 | 2 283 476,70 | 538 902,01 |
| 40 | 2 283 453,97 | 538 893,50 |
| 41 | 2 283 426,55 | 538 935,64 |
| 42 | 2 282 914,81 | 538 826,37 |
| 43 | 2 282 790,42 | 538 302,26 |
| 44 | 2 282 791,72 | 537 822,10 |
| 45 | 2 283 255,74 | 538 060,14 |
| 46 | 2 283 479,79 | 538 172,83 |
| 47 | 2 283 562,03 | 538 224,93 |
| 48 | 2 283 671,92 | 538 375,50 |
| 49 | 2 283 785,89 | 538 517,95 |
| 50 | 2 283 930,39 | 538 616,61 |
| 51 | 2 284 169,51 | 538 758,02 |
| 52 | 2 284 292,63 | 538 842,46 |
| 53 | 2 284 450,36 | 538 930,96 |
| 54 | 2 285 807,19 | 536 968,66 |
| 55 | 2 285 611,38 | 537 277,31 |
| 56 | 2 285 538,98 | 537 391,46 |
| 57 | 2 285 311,61 | 537 743,53 |
| 58 | 2 285 247,31 | 537 963,07 |
| 59 | 2 285 224,18 | 538 011,94 |
| 60 | 2 285 234,85 | 537 971,51 |
| 61 | 2 285 270,98 | 537 835,03 |
| 62 | 2 285 297,81 | 537 741,08 |
| 63 | 2 285 303,68 | 537 721,67 |
| 64 | 2 285 314,69 | 537 697,62 |
| 65 | 2 285 354,14 | 537 634,62 |
| 66 | 2 285 481,84 | 537 432,48 |
| 67 | 2 285 405,30 | 537 383,83 |
| 68 | 2 285 330,81 | 537 217,41 |
| 69 | 2 285 268,26 | 537 148,23 |
| 70 | 2 285 085,57 | 537 039,13 |
| 71 | 2 284 975,85 | 536 989,25 |
| 72 | 2 284 983,61 | 536 971,61 |
| 73 | 2 284 585,35 | 536 789,86 |
| 74 | 2 284 632,92 | 536 684,04 |
| 75 | 2 284 716,01 | 536 500,99 |
| 76 | 2 284 923,09 | 536 569,92 |
| 77 | 2 285 156,48 | 536 649,86 |
| 78 | 2 285 157,90 | 536 650,34 |
| 79 | 2 285 188,92 | 536 660,80 |
| 80 | 2 285 197,22 | 536 664,29 |
| 81 | 2 285 198,15 | 536 664,78 |
| 82 | 2 285 216,99 | 536 674,01 |
| 83 | 2 285 217,33 | 536 674,18 |
| 84 | 2 285 226,71 | 536 675,58 |
| 85 | 2 285 231,49 | 536 680,84 |
| 86 | 2 285 246,50 | 536 687,91 |
| 87 | 2 285 246,48 | 536 687,93 |
| 88 | 2 285 246,50 | 536 687,93 |
| 89 | 2 285 337,91 | 536 729,04 |
| 90 | 2 285 337,91 | 536 729,03 |
| 91 | 2 285 338,38 | 536 729,26 |
| 92 | 2 285 365,09 | 536 742,15 |
| 93 | 2 285 365,09 | 536 742,14 |
| 94 | 2 285 372,23 | 536 745,58 |
| 95 | 2 285 380,44 | 536 749,67 |
| 96 | 2 285 381,03 | 536 749,96 |
| 97 | 2 285 391,09 | 536 754,39 |
| 98 | 2 285 409,85 | 536 764,44 |
| 99 | 2 285 483,71 | 536 803,56 |
| 100 | 2 285 483,84 | 536 803,61 |
| 101 | 2 285 483,84 | 536 803,62 |
| 102 | 2 285 483,86 | 536 803,64 |
| 103 | 2 285 534,79 | 536 826,40 |
| 104 | 2 285 693,09 | 536 907,12 |
| 105 | 2 285 693,28 | 536 907,18 |
| 106 | 2 285 738,80 | 536 926,07 |
| 107 | 2 285 738,80 | 536 926,09 |

* 1. Каталог координат поворотных точек границы п. Безымянный




| **№ п/п** | **Y** | **X** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 275 059,24 | 525 237,95 |
| 2 | 2 274 880,27 | 525 138,92 |
| 3 | 2 274 915,68 | 525 068,28 |
| 4 | 2 275 002,09 | 525 133,40 |
| 5 | 2 275 015,59 | 525 100,65 |
| 6 | 2 275 331,43 | 525 287,34 |
| 7 | 2 275 361,77 | 525 214,81 |
| 8 | 2 275 461,67 | 525 263,30 |
| 9 | 2 275 504,83 | 525 142,78 |
| 10 | 2 275 542,93 | 525 078,03 |
| 11 | 2 275 584,80 | 525 100,89 |
| 12 | 2 275 653,56 | 525 057,64 |
| 13 | 2 275 737,15 | 525 078,05 |
| 14 | 2 275 855,18 | 525 139,00 |
| 15 | 2 275 839,85 | 525 197,88 |
| 16 | 2 275 942,99 | 525 246,44 |
| 17 | 2 275 954,94 | 525 256,41 |
| 18 | 2 275 956,94 | 525 266,37 |
| 19 | 2 275 940,99 | 525 302,22 |
| 20 | 2 275 917,09 | 525 334,08 |
| 21 | 2 275 905,13 | 525 350,03 |
| 22 | 2 275 877,99 | 525 391,50 |
| 23 | 2 275 793,98 | 525 349,65 |
| 24 | 2 275 737,21 | 525 317,21 |
| 25 | 2 275 683,16 | 525 360,45 |
| 26 | 2 275 666,90 | 525 409,10 |
| 27 | 2 275 658,79 | 525 457,75 |
| 28 | 2 275 715,56 | 525 490,18 |
| 29 | 2 275 699,30 | 525 587,50 |
| 30 | 2 275 377,70 | 525 419,89 |
| 31 | 2 275 096,62 | 525 279,31 |
| 32 | 2 275 093,94 | 525 252,28 |

* 1. Каталог координат поворотных точек границы д. Сартаково




| **№ п/п** | **X** | **Y** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 296 672,90 | 535 418,11 |
| 2 | 2 296 738,31 | 535 421,31 |
| 3 | 2 296 797,76 | 535 459,15 |
| 4 | 2 296 838,29 | 535 505,10 |
| 5 | 2 296 862,63 | 535 569,97 |
| 6 | 2 296 873,44 | 535 640,25 |
| 7 | 2 296 881,54 | 535 710,52 |
| 8 | 2 296 870,72 | 535 767,28 |
| 9 | 2 296 857,21 | 535 837,56 |
| 10 | 2 296 976,73 | 535 898,04 |
| 11 | 2 296 999,29 | 535 877,02 |
| 12 | 2 297 088,66 | 535 793,74 |
| 13 | 2 297 133,53 | 535 772,97 |
| 14 | 2 297 161,72 | 535 770,16 |
| 15 | 2 297 218,60 | 535 776,70 |
| 16 | 2 297 403,14 | 535 621,94 |
| 17 | 2 297 284,26 | 535 815,06 |
| 18 | 2 297 287,30 | 535 817,94 |
| 19 | 2 297 289,72 | 535 820,70 |
| 20 | 2 297 290,36 | 535 821,64 |
| 21 | 2 297 397,65 | 535 988,57 |
| 22 | 2 297 398,38 | 535 989,80 |
| 23 | 2 297 462,02 | 536 106,46 |
| 24 | 2 297 464,01 | 536 111,85 |
| 25 | 2 297 472,33 | 536 150,60 |
| 26 | 2 297 609,01 | 536 046,72 |
| 27 | 2 297 606,45 | 536 003,88 |
| 28 | 2 297 580,79 | 535 947,70 |
| 29 | 2 297 575,37 | 535 913,27 |
| 30 | 2 297 573,31 | 535 893,37 |
| 31 | 2 297 560,46 | 535 879,45 |
| 32 | 2 297 540,73 | 535 864,68 |
| 33 | 2 297 521,11 | 535 824,44 |
| 34 | 2 297 514,15 | 535 781,02 |
| 35 | 2 297 519,08 | 535 752,79 |
| 36 | 2 297 518,91 | 535 702,33 |
| 37 | 2 297 556,46 | 535 636,29 |
| 38 | 2 297 593,99 | 535 608,03 |
| 39 | 2 297 572,18 | 535 602,03 |
| 40 | 2 297 499,52 | 535 582,39 |
| 41 | 2 297 374,39 | 535 549,51 |
| 42 | 2 297 237,29 | 535 510,93 |
| 43 | 2 297 125,17 | 535 476,08 |
| 44 | 2 297 101,16 | 535 467,90 |
| 45 | 2 297 087,79 | 535 462,50 |
| 46 | 2 297 075,16 | 535 457,50 |
| 47 | 2 297 053,36 | 535 447,61 |
| 48 | 2 297 039,63 | 535 440,39 |
| 49 | 2 297 028,49 | 535 434,45 |
| 50 | 2 297 023,19 | 535 431,61 |
| 51 | 2 297 005,25 | 535 420,90 |
| 52 | 2 296 986,30 | 535 408,26 |
| 53 | 2 296 967,91 | 535 395,04 |
| 54 | 2 296 953,41 | 535 383,31 |
| 55 | 2 296 931,74 | 535 365,16 |
| 56 | 2 296 904,63 | 535 338,40 |
| 57 | 2 296 877,56 | 535 307,85 |
| 58 | 2 296 871,46 | 535 303,28 |
| 59 | 2 296 871,37 | 535 302,31 |
| 60 | 2 296 869,16 | 535 302,31 |
| 61 | 2 296 869,01 | 535 301,39 |
| 62 | 2 296 834,19 | 535 275,08 |
| 63 | 2 296 799,99 | 535 248,20 |
| 64 | 2 296 785,81 | 535 236,86 |
| 65 | 2 296 787,24 | 535 244,22 |
| 66 | 2 296 777,26 | 535 251,80 |
| 67 | 2 296 657,75 | 535 343,63 |

* 1. Каталог координат поворотных точек границы д. Помельцево



| **№ п/п** | **X** | **Y** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 299 840,79 | 536 416,33 |
| 2 | 2 299 800,49 | 536 386,74 |
| 3 | 2 299 683,57 | 536 288,28 |
| 4 | 2 299 651,86 | 536 264,46 |
| 5 | 2 299 590,78 | 536 203,20 |
| 6 | 2 299 590,73 | 536 203,16 |
| 7 | 2 299 478,97 | 536 120,40 |
| 8 | 2 299 461,65 | 536 107,20 |
| 9 | 2 299 452,55 | 536 119,80 |
| 10 | 2 299 446,25 | 536 135,48 |
| 11 | 2 299 440,93 | 536 151,17 |
| 12 | 2 299 437,28 | 536 159,68 |
| 13 | 2 299 430,20 | 536 173,93 |
| 14 | 2 299 418,42 | 536 165,93 |
| 15 | 2 299 420,52 | 536 161,84 |
| 16 | 2 299 424,20 | 536 154,28 |
| 17 | 2 299 428,52 | 536 146,43 |
| 18 | 2 299 435,04 | 536 130,78 |
| 19 | 2 299 426,33 | 536 115,55 |
| 20 | 2 299 440,09 | 536 090,86 |
| 21 | 2 299 407,96 | 536 066,64 |
| 22 | 2 299 327,28 | 536 005,03 |
| 23 | 2 299 209,21 | 535 931,57 |
| 24 | 2 299 207,53 | 535 930,13 |
| 25 | 2 299 162,18 | 535 874,79 |
| 26 | 2 299 081,00 | 535 812,13 |
| 27 | 2 298 930,65 | 535 701,77 |
| 28 | 2 298 920,36 | 535 694,77 |
| 29 | 2 298 913,59 | 535 700,42 |
| 30 | 2 298 903,92 | 535 695,43 |
| 31 | 2 298 839,85 | 535 725,24 |
| 32 | 2 298 743,91 | 535 804,45 |
| 33 | 2 298 704,90 | 535 842,83 |
| 34 | 2 298 629,44 | 535 939,57 |
| 35 | 2 298 648,45 | 535 969,70 |
| 36 | 2 298 680,25 | 536 039,66 |
| 37 | 2 298 756,50 | 536 047,68 |
| 38 | 2 298 847,64 | 536 064,12 |
| 39 | 2 298 903,66 | 536 056,27 |
| 40 | 2 298 953,80 | 536 060,43 |
| 41 | 2 298 996,92 | 536 084,39 |
| 42 | 2 299 099,73 | 536 182,06 |
| 43 | 2 299 121,86 | 536 260,57 |
| 44 | 2 299 116,33 | 536 306,08 |
| 45 | 2 299 104,17 | 536 404,69 |
| 46 | 2 299 122,54 | 536 511,71 |
| 47 | 2 299 116,70 | 536 536,64 |
| 48 | 2 299 092,46 | 536 710,27 |
| 49 | 2 299 079,25 | 536 829,16 |
| 50 | 2 299 052,25 | 536 868,94 |
| 51 | 2 299 176,87 | 536 920,85 |
| 52 | 2 299 213,38 | 536 915,73 |
| 53 | 2 299 389,07 | 536 835,52 |
| 54 | 2 299 416,59 | 536 821,90 |
| 55 | 2 299 404,47 | 536 790,29 |
| 56 | 2 299 382,72 | 536 762,30 |
| 57 | 2 299 437,26 | 536 727,67 |
| 58 | 2 299 371,83 | 536 647,52 |
| 59 | 2 299 408,21 | 536 618,39 |
| 60 | 2 299 460,69 | 536 618,39 |
| 61 | 2 299 531,71 | 536 503,54 |
| 62 | 2 299 542,51 | 536 506,90 |
| 63 | 2 299 538,30 | 536 625,11 |
| 64 | 2 299 613,23 | 536 640,28 |
| 65 | 2 299 637,91 | 536 526,58 |
| 66 | 2 299 686,25 | 536 523,44 |
| 67 | 2 299 697,03 | 536 525,69 |
| 68 | 2 299 691,45 | 536 534,62 |
| 69 | 2 299 706,59 | 536 546,68 |
| 70 | 2 299 716,06 | 536 533,81 |
| 71 | 2 299 718,25 | 536 530,11 |
| 72 | 2 299 751,12 | 536 536,95 |
| 73 | 2 299 816,01 | 536 515,32 |
| 74 | 2 299 832,92 | 536 481,98 |
| 75 | 2 299 835,11 | 536 476,39 |

* 1. Каталог координат поворотных точек границы д. Марково



| **№ п/п** | **Y** | **X** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 269 485,48 | 528 840,32 |
| 2 | 2 269 461,58 | 528 903,80 |
| 3 | 2 269 428,24 | 528 891,19 |
| 4 | 2 269 349,85 | 528 861,45 |
| 5 | 2 269 305,24 | 528 952,01 |
| 6 | 2 269 146,83 | 528 835,06 |
| 7 | 2 269 056,29 | 528 778,46 |
| 8 | 2 268 890,31 | 528 725,64 |
| 9 | 2 268 675,26 | 528 680,36 |
| 10 | 2 268 494,19 | 528 642,62 |
| 11 | 2 268 452,70 | 528 597,34 |
| 12 | 2 268 505,52 | 528 487,96 |
| 13 | 2 268 630,01 | 528 454,01 |
| 14 | 2 268 677,71 | 528 448,45 |
| 15 | 2 268 705,47 | 528 427,61 |
| 16 | 2 268 894,08 | 528 484,21 |
| 17 | 2 268 945,30 | 528 395,02 |
| 18 | 2 268 964,97 | 528 403,47 |
| 19 | 2 268 989,27 | 528 397,68 |
| 20 | 2 268 953,83 | 528 380,50 |
| 21 | 2 268 991,86 | 528 313,82 |
| 22 | 2 268 858,27 | 528 237,31 |
| 23 | 2 268 910,49 | 528 151,09 |
| 24 | 2 269 059,86 | 528 211,80 |
| 25 | 2 269 228,65 | 528 308,95 |
| 26 | 2 269 277,23 | 528 374,54 |
| 27 | 2 269 173,20 | 528 558,67 |
| 28 | 2 269 421,74 | 528 678,13 |
| 29 | 2 269 407,02 | 528 724,98 |
| 30 | 2 269 466,07 | 528 737,02 |
| 31 | 2 269 477,53 | 528 764,52 |
| 32 | 2 269 476,07 | 528 767,52 |
| 33 | 2 269 476,07 | 528 767,52 |
| 34 | 2 269 474,90 | 528 769,91 |
| 35 | 2 269 480,17 | 528 788,82 |
| 36 | 2 269 477,89 | 528 824,76 |

1. Функциональная зона – территориальная зона с ясно выраженной преобладающей функцией её градостроительного использования – например, селитебная зона, производственная зона, коммунально-складская зона и др. [↑](#footnote-ref-1)
2. Согласно п. 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации производства по переработке природного газа, СЗЗ составляет 1000 м. [↑](#footnote-ref-2)
3. Согласно п. 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации производства по переработке природного газа, СЗЗ составляет 1000 м. [↑](#footnote-ref-3)
4. Согласно п. 7.1.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации производства пищевого спирта, СЗЗ составляет 100 м. [↑](#footnote-ref-4)
5. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-5)
6. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-6)
7. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-7)
8. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-8)
9. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-9)
10. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». [↑](#footnote-ref-10)
11. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-11)
12. Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м. [↑](#footnote-ref-12)
13. Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 300 м. [↑](#footnote-ref-13)
14. Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для насосных станций планируемой производительности, СЗЗ составляет 15 м. [↑](#footnote-ref-14)
15. Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. [↑](#footnote-ref-15)
16. Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух. [↑](#footnote-ref-16)
17. В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. [↑](#footnote-ref-17)
18. Согласно п. 6.2.2. СП 62.13330.2011\* «Газораспределительные системы», расстояния от отдельно стоящих газораспределительных станций по горизонтали (в свету) до зданий и сооружений должно составлять 15 м при давлении в сети свыше 0,6 Мпа. [↑](#footnote-ref-18)
19. В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны [↑](#footnote-ref-19)
20. В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны [↑](#footnote-ref-20)
21. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м. [↑](#footnote-ref-21)
22. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 2 м – для линий электропередачи напряжением до 1 кВ. [↑](#footnote-ref-22)
23. Согласно п. 7.1.14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации складов и открытых мест разгрузки зерна, СЗЗ составляет 100 м. [↑](#footnote-ref-23)
24. Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации ферм крупного рогатого скота менее 1200 голов, СЗЗ составляет 300 м. [↑](#footnote-ref-24)
25. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации производств 3 класса опасности, СЗЗ составляет 300 м. [↑](#footnote-ref-25)